Техническое задание на проектные работы.
Объект: «Пристройка к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа      № 70 в микрорайоне ______________
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1 
	2 

	1.  Основание для проектирования 
	 АИП на 2017 год 

	2. Вид строительства 
	Реконструкция и строительство пристройки

	3. Район строительства 
	

	4. Сроки строительства 
	2018 год 

	5. Источник финансирования 
	Средства  Муниципального заказчика 

	6. Стадийность проектирования 
	Технико-экономическое обоснование                                                   

Рабочая документация

	7. Муниципальный заказчик 
	Администрация города  

	8. Генеральная проектная организация 
	Определяется по результатам конкурса

	9. Генеральная подрядная организация 
	Определяется по результатам конкурса

	10. Назначение здания Конструктивная схема

	3х этажное здание школы общей площадью 2400 м2

	11. Требования по вариантной и конкурсной разработке  
	Не требуется

	12. Лифты 
	Не требуется

	13. Особые условия 
	Проектом учесть предписания пожнадзора, ФГУЗ СЭС

	14. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания и отделке.
В соответствии с заданием утвержденным 
	- Выполнить обмерные  работы  3х этажного здания школы общей площадью 2400 м2 

Проектом реконструкции  школы предусмотреть:

- возведение пристройки площадью 270- кв.м.

- Замену всех столярных изделий, окна установить 2х камерные пластиковые, отделка кабинетов – обои под покраску, полы линолеумные. 
- В столовой на 50 посадочных мест установить новое оборудование. 
- Отделку фасадов выполнить из металлического «сайдинга» с утеплением. 
- Кровля в спортзале – рубероидная с заменой утеплителя.

- Частично заменить деревянные конструкции скатной кровли, покрытие выполнить из металлического настила.

- Выполнить входной узел в школу. Предусмотреть эвакуационную лестницу со 2го – 3го этажей.  Металлическую лестницу на кровлю спортзала.

- Выполнить проект  внутреннего и наружного освещения школы. 
 Светильники  в классах, коридорах установить согласно СНиП.

- Выполнить  проект  отопления, вентиляции, внутренний водопровод, противопожарный  водопровод, канализацию, охранно-пожарную сигнализацию.

- Разработать  проект  благоустройства территории школы  с  устройством спортивной площадки: беговой дорожки, площадки для спортивных игр.

- В пристройке к школе в  осях  2-3  на  1омэтаже   предусмотреть   ясельную   группу (1го – 3 лет) – 15 человек.

- На 2ом этаже предусмотреть помещение  для детей  дошкольного возраста (от 3 - до 7 лет) – 20 человек. Общая площадь детского  сада составляет 860 м2
- Разместить в каждой  групповой  ячейки: игровую,  спальную,  раздевальную,  буфетную, туалетную.

Уменьшить  размер спортивного  зала школы до габаритов 12(24 м. 

На  освободившихся площадях в  2х уровнях разместить: 

- для школы:

( на 1ом этаже - гардеробные душевые, санузлы,  тренерскую,  инвентарную, тренажерный зал;

- для детского сада:

( на 2ом этаже постирочную с кладовой чистого белья, хозяйственную кладовую, кабинет врача,  процедурный кабинет, изолятор  с  палатой  и  санузлом, зал  для музыкально-физкультурных занятий.
- Площади помещений детского сада принять согласно СанПиН 2.4.1.1249-03.

- Для приготовления пищи  задействовать 

школьную столовую.

- Обустроить территорию детского  сада и 

изолировать от школьной территории.

- Сметой  предусмотреть  мебель,  оборудование, инвентарь согласно нормам.

- Обустроить вход в детский сад.

	15. Требования к подключению объекта к источникам энергообеспечения
(теплоснабжение, водоснабжение, связь, пожарная и охранная сигнализация, автоматическое пожаротушение и т.д.) и благоустройство
	В соответствии с требованиями технических условий и «Градостроительным планом»


	16. Требования к проектным решениям

	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими СНиПами, нормативными документами, техническими условиями, «Градостроительным планом»


	17. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

	Согласно нормативных документов

	18. Требования по разработке ИТМ по ГО и предупреждению ЧС

	 Разработать отдел противопожарные мероприятия 


	19.Требования к выполнению инженерных изысканий.

	 Требуются


	20. Согласование проектных решений на стадии «РП» с заинтересованными организациями

	Выполняет Генпроектировщик, при участии муниципального заказчика или его представителя 


	21. Получение заключений всех необходимых экспертиз и предоставление материалов в органы, проводящие экспертизы

	Производит Генпроектировщик, при участии муниципального заказчика или его представителя


	22.  Регистрация проекта в  Департаменте Архитектуры и градостроительства Администрации города 

	Производит Генпроектировщик.


	23.Сроки разработки проектной документации
	Определяются календарным планом работ при проведении процедуры конкурса

	24. Количество выдаваемой проектной документации

	4 экземпляра и электронный вид в программе «EXCEL»,
комплектация и размножение дополнительных экземпляров проектной продукции производится за счет средств Муниципального заказчика


