ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ п/п
	Перечень показателей
	Основные данные и требования

	1
	Объект
	

	2
	Заказчик
	

	3
	Вид строительства
	Перепланировка, возведение антресоли в жилом помещении

	4
	Стадийность проектирования
	Проектирование

	5
	Основные требования к проектно-сметной документации (ПСД)
	1. Выполнить проект перепланировки квартиры с возведением антресоли.

2. Подготовить сметную документацию
3. В ПСД предусмотреть следующие виды работ:
замена дверных блоков;
демонтаж и монтаж перегородок в соответствии с планами № 1 и № 2 (Приложения 1 и 2);
замена-настил линолеума;
шпатлевка, окраска стен;
ремонт штукатурки, шпатлевка, масляная окраска участков стен за радиаторами (по необходимости);
окрашивание радиаторов и труб металлических систем отопления и водоснабжения;
оклеивание стеклообоями под покраску с предварительной расчисткой стен;
окрашивание стеклообоев;
окрашивание окон с частичной расчисткой старой краски (во всех помещениях);
окрашивание деревянных дверей (все, за исключением вновь устанавливаемых);
замена электрики в части помещений, монтаж электрики во вновь образованных помещениях;
замена-установка розеток и выключателей во всех помещениях

частичная замена потолочной плитки типа Армстронг (по необходимости), монтаж подвесного потолка типа Армстронг в части помещений;
замена точечных светильников подвесных (помещения №№ 17, 18);
монтаж освещения в помещении 

демонтаж и перенос оборудования системы электроснабжения (распределительные электрощитки)


	6
	Мероприятия
	

	7
	Особые условия
	Проектирование осуществлять с соблюдением существующих норм и требований с учетом назначения здания. Размеры и конфигурация помещений в Приложении 2 даны условно, без учета существующих нормативов. В процессе проектирования учитывать, что несущие конструкции не должны подвергаться изменениям. Выбранные в ходе проектирования материалы согласовать с представителями заказчика. В проектной документации предусмотреть спецификацию применяемых материалов с указанием объемов работ.


