Техническое задание на проектные работы.
Перепланировка с обустройством отдельного выхода для нежилого помещения по адресу:_____________________________________
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1 
	2 

	1.  Основание для проектирования 
	 

	2. Вид строительства 
	Перепланировка, обустройство отдельного выхода для нежилого помещения МКД

	3. Район строительства 
	

	4. Сроки строительства 
	2020 год 

	5. Источник финансирования 
	

	6. Стадийность проектирования 
	Технико-экономическое обоснование   
Проектная документация                                                

Рабочая документация

	7. Заказчик 
	

	8. Генеральная проектная организация 
	

	9. Генеральная подрядная организация 
	

	10. Назначение здания Конструктивная схема

	Нежилое помещение 3х этажное здание МКД общей площадью 4400 м2

	11. Требования по вариантной и конкурсной разработке  
	Не требуется

	12. Лифты 
	Не требуется

	13. Особые условия 
	Проектом учесть предписания пожнадзора, ФГУЗ СЭС

	14. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания и отделке.
В соответствии с заданием утвержденным 
	- Выполнить обмерные  работы  3х этажного здания МКД  

Проектом предусмотреть:

- возведение отдельного выхода на придомовой участок.

- Отделку фасадов выполнить из металлического «сайдинга» с утеплением. 
- Кровля в спортзале – рубероидная с заменой утеплителя.

- Частично заменить деревянные конструкции скатной кровли, покрытие выполнить из металлического настила.

- Выполнить проект  внутреннего и наружного освещения. 
 - Выполнить  проект  отопления, вентиляции, внутренний водопровод, противопожарный  водопровод, канализацию, охранно-пожарную сигнализацию.

- - Площади помещений принять согласно СанПиН 2.4.1.1249-03.



	15. Требования к подключению объекта к источникам энергообеспечения
(теплоснабжение, водоснабжение, связь, пожарная и охранная сигнализация, автоматическое пожаротушение и т.д.) и благоустройство
	В соответствии с требованиями технических условий и «Градостроительным планом»


	16. Требования к проектным решениям

	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими СНиПами, нормативными документами, техническими условиями, «Градостроительным планом»


	17. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

	Согласно нормативных документов

	18. Требования по разработке ИТМ по ГО и предупреждению ЧС

	 Разработать отдел противопожарные мероприятия 


	19.Требования к выполнению инженерных изысканий.

	 Требуются


	20. Согласование проектных решений на стадии «РП» с заинтересованными организациями

	Выполняет Генпроектировщик, при участии заказчика или его представителя 


	21. Получение заключений всех необходимых экспертиз и предоставление материалов в органы, проводящие экспертизы

	Производит Генпроектировщик, при участии заказчика или его представителя


	22.  Регистрация проекта в  Департаменте Архитектуры и градостроительства Администрации города 

	Производит Генпроектировщик.


	23.Сроки разработки проектной документации
	

	24. Количество выдаваемой проектной документации

	4 экземпляра и электронный вид в программе «EXCEL»,
комплектация и размножение дополнительных экземпляров проектной продукции производится за счет средств заказчика


